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涡阳县人民医院
射线装置检测、环境卫生防护检测服务及放射工作人员个人剂量检测项目
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院射线装置检测、环境卫生防护检测服务及放射工作人员个人剂量检测项目
[bookmark: _GoBack]2、招标编号：GYZC-2025-041号
3、采购方式：询价谈判
4、项目预算金额：33000元
5、控制价（最高限价）：33000元
6、资金性质：自有资金
7、招标范围：涡阳县人民医院2026年度射线装置检测、环境卫生防护检测服务及1年放射工作人员个人剂量检测项目（详见采购文件）。
8、检测期要求：（1）合同签订后15日内完成射线装置检测、环境卫生防护检测服务检测，并出具正式报告；（2）2026-2027年合同签署周期内放射工作人员个人剂量检测项目。
9、服务期要求：壹年
二、报价人资格要求：
1、具有独立的法人资格，能够独立承担民事行为能力。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、落实政府采购政策需满足的资格要求：
5、本项目的特定资格要求：
5、具有检验检测机构资质认定证书（CMA）和放射卫生技术服务机构资质证书，证书附表中包含相关个人剂量检测能力、放射诊疗设备性能及防护检测能力、预控评技术服务能力；
6、本项目不接受联合体投标，不接受单项投标。
三、报名和获取采购文件
1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年7月22日上午11:30分前（北京时间）。
2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。
3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2026年7月23日下午15:30分前（北京时间）。
2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。
3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、询价保证金的递交：本项目免收
2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/?c=197）等媒体上发布。
3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。
七、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号
联系人及联系方式：
招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
影像中心姚老师：139 6685 1788
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。

 涡阳县人民医院
2026年度射线装置检测、环境卫生防护检测服务
及放射工作人员个人剂量检测项目采购需求

报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（姚老师：139 6685 1788），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。
6、质疑与澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。
6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。
6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、采购货物及价格
1、射线装置及安装位置清单及限价：
	序号
	射线装置名称
	规格
型号
	生产
厂家
	出厂
编号
	主要
参数
	所在
场所
	装置状态

	1
	医用直线加速器
	Precise
	瑞典医科达
	156126
	10MeV
	医技楼负一楼放疗科1机房
	在用

	2
	联影CT
	uCT510
	上海联影公司
	100117
	120kV/260mA
	老区CT机房
	在用

	3
	CT
	OptimaCT540
	美国GE公司
	CBAQG16
00082HM
	140 kV/260 mA
	5号1楼2号CT机房
	在用

	4
	CT
	OptimaCT660
	美国GE公司
	76283YC1
	140 kV/560 mA
	1号楼1楼2号CT机房
	在用

	5
	ShimadzuRF
	safire Ⅱ
	日本岛津
	CM75CC
525001
	150 kV/550 mA
	1号1楼7号机房
	在用

	6
	新岛津
	Jni-Vision
	日本岛津
	61Y553
	150 kV/350 mA
	老区放射科
	在用

	7
	口腔CBCT
	RYDERT ECH Dxr-780D
	南京瑞德医疗
	RD780D2411
0040
	86kV
16mA
	7号3楼CBCT机房
	在用

	8
	UIH-XR
	UDR770i
	上海联影公司
	112029
	150 kV/350 mA
	5号1楼8号机房
	在用

	9
	PhilipsDR
	Digital diagnsot TH
	荷兰飞利浦
	39273407
	150 kV/450 mA
	1号1楼1号机房
	在用

	10
	DSA
	Innova IGS530
	美国GE公司
	PCA0103-02
	125 kV/1000 mA
	介入导管室
	在用

	11
	移动式小C
	Ci0s Select
	上海西门子
	11508
	110 kV/30 mA
	手术室
	在用

	12
	移动式小C
	ARCADIS Varic
	上海西门子
	506578
	120 kV/42 mA
	手术室
	在用

	13
	碎石机
	HK.ESWL-V
	深圳惠康
	5225
	110 kV/5 mA
	1号楼1楼9号机房
	在用

	14
	移动DR
	uDR380i
	上海联影
	422255
	150 KV
400 mA
	骨科等病房
	在用

	15
	星园DR
	DigiEye 280T
	深圳迈瑞
	C1E0c007537
	150 kV/640 mA
	星园社区DR机房
	在用

	16
	双能X射线骨密度仪
	PRIMUS
	Osteosys
Co.,Ltd
	PM 2401050
	83kV
3mA
	7号楼4楼3号机房
	在用

	17
	数字化医用X射线摄影系统
	MTP65-Ds
	安健科技（重庆）有限公司
	MTP6523110129
	150kV
800mA
	7号楼4楼2号机房
	在用

	18
	X射线计算机体层摄影设备
	NeuViz128
	东软医疗系统股份有限公司
	N128I240004EH
	140kV
400mA
	7号楼4楼1号机房
	在用

	19
	CT
	Revolution power
	GE
	082421111578
	140kv/800ma
	5号楼1楼4号机房
	在用

	20
	岛津胃肠
	Sonailvision C200
	北京岛津
	63N175
	150kv/1000ma
	5号1楼5号机房
	在用

	21
	DR
	uDR760i
	上海联影
	172258
	150kv/800ma
	5号一楼6号机房
	在用

	22
	DSA
	NeuAngio
	东软医疗
	N30C240003
	160kv/380ma
	5号楼1楼导管室
	在用

	23
	C型臂
	PLX118F/a
	南京普爱医疗
	18F/a24248
	120kv/67ma
	5号楼4楼手术室3
	在用

	24
	G型臂
	Geelin500-A
	合肥吉麦智能装备有限公司
	500A2024001
	120kv/70ma
	5号楼4楼手术室4
	在用

	25
	放射治疗模拟定位CT
	SOMATOMgo.NO
	上海西门子医疗
	N30C240003
	140kv/400ma
	放疗CT模拟定位机房
	在用

	25台设备总限价
	20000元



2、放射工作人员个人剂量检测采购清单及限价（人民币•元）
	序号
	名称
	时间
	数量
	单价限价
	备注

	1
	个人剂量计元件检测服务
	一年
	100
	130/人
	

	注：1、剂量计元件（胸牌）由供应商免费提供。乙方每年度根据甲方实际检测人数及协议价格出具发票收取检测服务费用。
2、个人剂量计元件检测和更换为每年度4次，每季度更换1次。


2.技术服务的内容：
2.1 接受委托，审核并根据采购人提供相关人员资料，为甲方放射工作人员制作并发放个人剂量元件。
2.2 按季度开展采购人放射工作人员个人剂量元件检测。
2.3 编制季度放射工作人员剂量元件检测报告。
二、服务要求：
1、检测项目和参数内容符合国家相关法律法规及最新国家行业标准要求。
2、协助院方完成2026年度射线装置安全与防护状况年度评估报告。
3、个人剂量元件检测和更换为每年度4次，每季度更换1次。计量元件（胸牌）因采购人原因损坏、丢失申请补发：收取成本费用50元/枚。
4、技术服务期限：按合同签订每季度按照规定时限完成采购人放射工作人员个人剂量元件检测和更换；每季度按照规定时间完成季度检测报告并交付采购人（无特殊要求，报告交付时间为下一周期个人剂量元件更换时寄送）。
5、放射工作人员个人剂量元件为专人专用，采购人负责对工作人员剂量元件的佩戴和使用情况进行监督和管理。
6、投标人发现采购人送检的剂量元件检测异常时及时通知采购人，并负责检测结果的复核和解释，采购人应在接到复核调查表一周内反馈处理意见，检测结果确属超过剂量或者未按时反馈处理意见的，投标人根据相关要求抄送当地主管部门。 
三、控制价
本项目最高限价：人民币33000元（大写：叁万叁仟元）。高于此限价投标无效。
四、报价要求
1、报价方在收到招标文件后应自行对现场详细情况进行充分考察。
2、报价方应充分分析市场的价格变动风险，并不得低于成本报价竞价。
3、报价人所报总价为结算时的最终总价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
4、本项目为全费用报价。
五、付款方式： 
辐射设备检测完成并提供检测报告后20个工作日内一次性支付当年度服务费用的全部款项，个人计量检测费用每年度据实结算，乙方提供最后一周期检测报告后20个工作日内，甲方一次性付清。
六、评价方法：
1、在品牌、质量、售后服务相当的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价报价之和由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。
2、其他无效报价情况：
逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。

附件：报价响应文件格式


涡阳县人民医院

2026年度射线装置检测及环境卫生防护检测服务及放射工作人员个人剂量检测项目

报价响应文件






报价方：                  (单位盖章)

年    月   日
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一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、技术要求响应（偏离）表（本项目不作要求）
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
六、无重大违法记录声明函
七、资格证明文件
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注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。




一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               

报价人：                                （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
        2.报价人签字盖章后，即视为响应本采购文件响应承诺。


二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	涡阳县人民医院2026年度射线装置检测及环境卫生防护检测服务及放射工作人员个人剂量检测项目

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	检测期要求
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。



投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日


三、分项报价表
表3-1  分项报价表
报价人：                       （单位盖章）                                                （价格单位：人民币•元）
	序号
	名称
	生产厂家
	设备型号
	单位
	数量
	单价报价
	合价
	备注

	1. 
	医用直线加速器
	瑞典医科达
	Precise
	项
	1
	
	
	

	2. 
	联影CT
	上海联影公司
	uCT510
	项
	1
	
	
	

	3. 
	CT
	美国GE公司
	OptimaCT540
	项
	1
	
	
	

	4. 
	CT
	美国GE公司
	OptimaCT660
	项
	1
	
	
	

	5. 
	ShimadzuRF
	日本岛津
	safire Ⅱ
	项
	1
	
	
	

	6. 
	新岛津
	日本岛津
	Jni-Vision
	项
	1
	
	
	

	7. 
	口腔CBCT
	南京瑞德医疗
	RYDERT ECH Dxr-780D
	项
	1
	
	
	

	8. 
	UIH-XR
	上海联影公司
	UDR770i
	项
	1
	
	
	

	9. 
	PhilipsDR
	荷兰飞利浦
	Digital diagnsot TH
	项
	1
	
	
	

	10. 
	DSA
	美国GE公司
	Innova IGS530
	项
	1
	
	
	

	11. 
	移动式小C
	上海西门子
	Ci0s Select
	项
	1
	
	
	

	12. 
	移动式小C
	上海西门子
	ARCADIS Varic
	项
	1
	
	
	

	13. 
	碎石机
	深圳惠康
	HK.ESWL-V
	项
	1
	
	
	

	14. 
	移动DR
	上海联影
	uDR380i
	项
	1
	
	
	

	15. 
	星园DR
	深圳迈瑞
	DigiEye 280T
	项
	1
	
	
	

	16. 
	双能X射线骨密度仪
	Osteosys
Co.,Ltd
	PRIMUS
	项
	1
	
	
	

	17. 
	数字化医用X射线摄影系统
	安健科技（重庆）有限公司
	MTP65-Ds
	项
	1
	
	
	

	18. 
	X射线计算机体层摄影设备
	东软医疗系统股份有限公司
	NeuViz128
	项
	1
	
	
	

	19. 
	CT
	GE
	Revolution power
	项
	1
	
	
	

	20. 
	岛津胃肠
	北京岛津
	Sonailvision C200
	项
	1
	
	
	

	21. 
	DR
	上海联影
	uDR760i
	项
	1
	
	
	

	22. 
	DSA
	东软医疗
	NeuAngio
	项
	1
	
	
	

	23. 
	C型臂
	南京普爱医疗
	PLX118F/a
	项
	1
	
	
	

	24. 
	G型臂
	合肥吉麦智能装备有限公司
	Geelin500-A
	项
	1
	
	
	

	25. 
	放射治疗模拟定位CT
	上海西门子医疗
	SOMATOMgo.NO
	项
	1
	
	
	

	26. 
	个人剂量计元件检测服务
	
	
	人/年
	100
	
	
	

	合计：    万   仟    佰   拾   圆   角   分（￥            元）
	

	报价包含设备检测、机房防护检测和个人剂量检测全部费用



四、技术要求响应（偏离）表
（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	1. 
	注意：
	1、本表不作要求，提供报价响应文件视为全部响应采购文件要求。
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。




五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人证明
	身份证  正面
压盖印章

	身份证  背面


代理人身份证明
	身份证  正面
	身份证  背面





六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        
本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   报价人：       （单位盖章）
日  期：                   
















七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）






八、业绩证明材料






九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）


