空调型号及数量
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量

	1
	室外机
	RFC180TX
	台
	1

	2
	室外机
	RFC400KX4
	台
	2

	3
	室外机
	RFC615KX4
	台
	1

	4
	室外机
	RFC680KX4
	台
	3

	5
	室外机
	RFC735KX4
	台
	2

	6
	室外机
	RFC800KX4
	台
	1

	7
	室外机
	RFC850KX4
	台
	1

	8
	室外机
	RFC900KX4
	台
	2

	9
	室外机
	RFC960KX4
	台
	1

	10
	室外机
	RFC1065KX4
	台
	2

	11
	室外机
	RFC1235KX4
	台
	1

	12
	室外机
	RFC1360KX4
	台
	6

	13
	室内机
	RFT28KX4
	台
	61

	14
	室内机
	RFT36KX4
	台
	28

	15
	室内机
	RFT45KX4
	台
	25

	16
	室内机
	RFT56KX4
	台
	43

	17
	室内机
	RFT71KX4
	台
	35

	18
	室内机
	RFT90KX4
	台
	23

	19
	室内机
	RFT112KX
	台
	22

	
	室内机
	RFT140KX4
	台
	46

	20
	
	
	
	

	21
	室外机
	RFC400KX4
	台
	1

	22
	室外机
	RFC800KX4
	台
	4

	23
	室外机
	RFC850KX4
	台
	1

	24
	室外机
	RFC900KX4
	台
	2

	25
	室外机
	RFC960KX4
	台
	2

	26
	室外机
	RFC1010KX4
	台
	8

	27
	室外机
	RFC1065KX4
	台
	2

	28
	室外机
	RFC1130KX4
	台
	2

	29
	室外机
	RFC1180KX4
	台
	4

	30
	室外机
	RFC1360KX4
	台
	3

	31
	室内机
	RFUT22KX4
	台
	14

	32
	室内机
	RFT28KX4
	台
	82

	33
	室内机
	RFT36KX4
	台
	78

	34
	室内机
	RFT45KX4
	台
	38

	35
	室内机
	RFT56KX4
	台
	173

	36
	室内机
	RFT71KX4
	台
	39

	37
	室内机
	RFT90KX4
	台
	16

	38
	室内机
	RFT112KX4
	台
	9

	39
	室内机
	RFT140KX4
	台
	24

	40
	室外机
	RFC735KX4
	台
	1

	41
	室内机
	RFT56KX4
	台
	2

	42
	室内机
	RFT90KX4
	台
	2

	43
	室内机
	RFT71KX4
	台
	2

	44
	室内机
	RFT36KX4
	台
	2

	45
	室外机
	RFC400KX4
	台
	1

	46
	室内机
	RFT140KX4
	台
	4

	47
	室外机
	RFC680KX4
	台
	1

	48
	室内机
	RFT140KX4
	台
	4

	49
	室内机
	RFT28KX4
	台
	2

	50
	室外机
	RFC450TX
	台
	1

	51
	室外机
	RFC224TX
	台
	1

	52
	室外机
	RFC100TX
	台
	1

	53
	室内机
	RFT140TX-A
	台
	1

	54
	室内机
	RFT112TX-A
	台
	1

	55
	室内机
	RFT100TX-A
	台
	1

	56
	室内机
	RFT80TX-A
	台
	1

	57
	室内机
	RFT71TX-A
	台
	1

	58
	室内机
	RFT56KX6-A
	台
	1

	59
	室内机
	RFT36KX6-A
	台
	3

	60
	室内机
	RFT28KX6-A
	台
	3

	61
	室外机
	RFC615KX4
	台
	1

	62
	室内机
	RFT45KX4
	台
	1

	63
	室内机
	RFT50KX4
	台
	1

	64
	室内机
	RFT56KX4
	台
	2

	65
	室外机
	RFC180TX
	台
	1

	66
	室内机
	RFT140TX-A/T6S
	台
	1

	67
	室外机
	RFC400KX4
	台
	1

	68
	室内机
	RFT36KX4
	台
	2

	69
	室内机
	RFT71KX4
	台
	1

	70
	室内机
	RFT56KX4
	台
	2

	总计需要维护的设备
	
	台
	857
	包含两套电脑集控系统



	名称
	型号
	数量

	海尔空调
	KFR-72LW
	1

	格力空调
	KFR-72
	8

	海尔冰箱
	BCD-118
	2

	奥克斯外机
	DLR-335W5
	2

	奥克斯内机
	DLR-112Q
	6

	海尔冰箱
	BCD-90
	1

	格力外机
	GMV-680WM
	2

	格力外机
	GMV-335WM
	1

	格力外机
	GMV-560WM
	2

	格力外机
	GMV-615WM
	1

	格力外机
	GMV-738WM
	1

	格力外机
	GMV-900WM
	1

	格力内机
	GMV-NDR28
	32

	格力内机
	GMV-NDR36
	19

	格力内机
	GMV-NDR45
	13

	格力内机
	NDR-56
	15

	格力内机
	NDR-80
	10

	格力内机
	NDR-90
	2

	格力内机
	GMV-NDR80
	18

	格力空调
	KFR-50
	1

	格力空调
	KFR-35
	1

	海尔空调
	KFR-120
	2

	除湿机
	
	2

	日立外机
	RAS-400FSNYAQ
	1

	日立外机
	RAS-785FSNYAQ
	1

	日立外机
	RAS-850FSNYAQ
	1

	日立内机
	RPIZ-36FSN6QC/P
	1

	日立内机
	RPIZ-45FSN6QC/P
	6

	日立内机
	RPIZ-63FSN6QC/P
	15

	日立内机
	RPI-100FSN6QLC
	1

	
	
	

	1
	海尔冰箱
	BCD-165
	台
	11

	2
	海尔冰箱
	BCD-166
	台
	7

	3
	海尔冰箱
	BCD-118
	台
	5

	4
	海尔冰箱
	BCD-180
	台
	2

	5
	海尔冰箱
	BC-96A
	台
	2

	6
	海尔冰箱
	BCD-185
	台
	1

	7
	海尔冰箱
	BC-117FC
	台
	2

	8
	海尔冰箱
	BCD-133
	台
	2

	9
	海尔冰箱
	BCD-532
	台
	1

	10
	海尔冰箱
	BCD-189
	台
	1

	11
	海尔冰箱
	BCD-195
	台
	1

	12
	海尔冰箱
	BCD-130H
	台
	1

	13
	创维冰箱
	BCD-216TSCB
	台
	2

	14
	美菱冰箱
	BCD-182
	台
	2

	15
	KEG冰箱
	BC-91
	台
	1

	16
	康佳冰箱
	BC-46
	台
	1

	17
	美的冰箱
	BCD-195
	台
	1

	18
	美菱冰箱
	BCD-200
	台
	1

	19
	美菱冰箱
	BCD-566WUPC
	台
	3

	20
	海尔冰箱
	BC-93
	台
	1

	21
	海尔冷藏柜
	SC-322
	台
	1

	22
	海尔冷藏柜
	SC-196
	台
	1

	23
	海尔冷藏柜
	SC-242
	台
	4

	24
	海尔冷藏柜
	SC-298
	台
	2

	25
	海尔冷藏柜
	SC-126
	台
	1

	26
	海尔冷藏柜
	SC-316
	台
	4

	27
	海尔冷藏柜
	SC-226
	台
	7

	28
	海尔冷藏柜
	SC-276
	台
	5

	29
	海尔冷藏柜
	SC-329GA
	台
	1

	30
	海尔冷藏柜
	SC-279
	台
	1

	31
	除湿机
	201E
	台
	13

	32
	海尔空调
	KFR-35GW
	台
	69

	33
	海尔空调
	KFR-50LW
	台
	24

	34
	海尔空调
	KFR-72LW
	台
	22

	35
	海尔空调
	KFR-120
	台
	9

	36
	药品冷库
	星园分院、药库、检验中心
	座
	4

	37
	格力空调
	KFR-26
	台
	1

	38
	格力空调
	KFR-35GW
	台
	13

	39
	格力空调
	KFR-72LW
	台
	1

	40
	格力空调
	KFR-120T
	台
	1

	41
	三菱重工海尔空调
	
	台
	19

	设备数量总计：420

	






新风净化空调机组

	

	名   称
	送风量m³/h
	新风量m³/h
	机外余压Pa

	净化新风空调机组
	1800
	1800
	300

	净化新风空调机组
	7000
	7000
	400

	净化新风空调机组
	2600
	2600
	400

	新风循环机组
	6300
	1900
	700

	新风机组
	6500
	6500
	450

	新风机组
	1500
	1500
	300

	新风机组
	5600
	5600
	450

	净化新风空调机组
	8620
	8620
	600

	净化新风空调机组
	2000
	2000
	500


[bookmark: _GoBack]
	位置
	型号
	台数
	厂家

	3号楼业务数据机房
	KHNA-H40AD
	1
	厦门科华恒盛

	7号业务数据机房
	ER050-HAA
	4
	EAST易事特

	
	EC26-UAA
	1
	EAST易事特

	5号楼监控机房
	EC26-UAA
	1
	EAST易事特



	序号
	楼层
	型号、规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	空调机组设备

	1
	一楼
	SMV-4.5NAQ
	台
	4

	2
	
	SMV-5.6NAQ
	台
	12

	3
	
	SMV-7.1NAQ
	台
	6

	4
	二楼
	SMV-4.5NAQ
	台
	8

	5
	
	SMV-5.6NAQ
	台
	12

	6
	三楼
	SMV-4.5NAQ
	台
	6

	7
	
	SMV-5.6NAQ
	台
	8

	8
	
	SMV-7.1NAQ
	台
	4

	9
	四楼
	SMV-4.5NAQ
	台
	5

	10
	
	SMV-5.6NAQ
	台
	4

	11
	
	SMV-7.1NAQ
	台
	14

	12
	变频多联室外机
	SMV-45.0WM
	台
	2

	13
	
	SMV-61.5WM
	台
	6

	
	设备合计
	
	
	91



	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	数量

	
	空调系统
	
	272

	1
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-1-1
3、参数：制冷量:78.4Kw,制热量:88.0Kw,功率:22.0Kw
	台
	1

	2
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-1-2
3、参数：制冷量:89.5Kw,制热量:100.5Kw,功率:24.55Kw
	台
	1

	3
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-1-3
3、参数：制冷量:123.0Kw,制热量:138.0Kw,功率:38.0Kw
	台
	1

	4
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-2-1
3、参数：制冷量:68.0Kw,制热量:76.5Kw,功率:20.5Kw
	台
	1

	5
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-2-2
3、参数：制冷量:28.0Kw,制热量:31.5Kw,功率:6.8Kw
	台
	1

	6
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-2-3
3、参数：制冷量:83.9Kw,制热量:94.0Kw,功率:21.5Kw
	台
	1

	7
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-3-1
3、参数：制冷量:20.0Kw,制热量:22.4Kw,功率:6.40Kw
	台
	1

	8
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、编号：KW-4-1
3、参数：制冷量:78.4Kw,制热量:88.0Kw,功率:22.0Kw
	台
	1

	9
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：K-100
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1300m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.2Kw,功率:90W
	台
	8

	10
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：K-90
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1300m3/h,冷量:9.0Kw,热量:10.0Kw,功率:90W
	台
	10

	11
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：K-63
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1150m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,功率:85W
	台
	10

	12
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：K-36
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:700m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4.0Kw,功率:68W
	台
	2

	13
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-9.0H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1500m3/h,冷量:9.0Kw,热量:10.0Kw,静压:30Pa,功率:209W
	台
	12

	14
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-6.3H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:850m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.0Kw,静压:30Pa,功率:45W
	台
	6

	15
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-50H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:750m3/h,冷量:5.0Kw,热量:5.6Kw,静压:30Pa,功率:35W
	台
	1

	16
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-4.5H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5.0Kw,静压:15Pa,功率:35W
	台
	17

	17
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-4.0H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.0Kw,热量:4.5Kw,静压:30Pa,功率:35W
	台
	5

	18
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-3.6H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:550m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4.0Kw,静压:30Pa,功率:30W
	台
	6

	19
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：D-3.2H
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:550m3/h,冷量:3.2Kw,热量:3.6Kw,静压:15Pa,功率:30W
	台
	4

	20
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、编号：KT-B1-1、KT-B1-2
3、参数：制冷量:106Kw,制热量:119Kw,功率:29.73Kw
	台
	2

	21
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、编号：KT-B1-XF
3、参数：制冷量:45Kw,制热量:50Kw,功率:12.99Kw
	台
	1

	22
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N1-36
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:540m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4Kw,功率:72W
	台
	16

	23
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N1-45
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:800m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5Kw,功率80W
	台
	7

	24
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N2-56
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:950m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率80W
	台
	6

	25
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N2-71
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1000m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8Kw,功率100W
	台
	2

	26
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N2-100
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1600m3/h,冷量:10Kw,热量:11Kw,功率190W
	台
	1

	27
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N1-112
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1450m3/h,冷量:11.2Kw,热量:12.5Kw,功率262W
	台
	5

	28
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：N-XF-40
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:4000m3/h,冷量:45Kw,热量:27.8Kw,功率2200W
	台
	1

	29
	空调器
	1、名称：冷暖型柜式分体空调
2、规格：详见施工图纸设计
3、安装形式：落地安装
4、参数：制冷:7.2Kw 风量:1200m3/h
	台
	2

	30
	空调器
	1、名称：冷暖型柜式分体空调
2、规格：详见施工图纸设计
3、安装形式：落地安装
4、参数：冷暖型柜式分体空调 制冷:3.5Kw 制热:4.45Kw  风量:700m3/h
	台
	1

	31
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-1F-1
3、参数：制冷量:90Kw,制热量:100Kw,功率:26.47Kw
	台
	1

	32
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-2F-1
3、参数：制冷量:78.5Kw,制热量:87.5Kw,功率:23.05Kw
	台
	1

	33
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-2F-2
3、参数：制冷量:95Kw,制热量:100Kw,功率:26.96Kw
	台
	1

	34
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-3F-2
3、参数：制冷量:73Kw,制热量:81.5Kw,功率:21.4Kw
	台
	1

	35
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-2F-2
3、参数：制冷量:95Kw,制热量:100Kw,功率:26.96Kw
	台
	1

	36
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R36
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:540m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4Kw,功率:72W
	台
	1

	37
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R45
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:800m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5Kw,功率:80W
	台
	12

	38
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R56
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:800m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:80W
	台
	10

	39
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R63
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1000m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,功率:105W
	台
	23

	40
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R71
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1000m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8Kw,功率:105W
	台
	1

	41
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R80
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1390m3/h,冷量:8Kw,热量:9Kw,功率:230W
	台
	15

	42
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R90
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1390m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:230W
	台
	8

	43
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、型号：W-730(26P)
3、参数：制冷量:73Kw,制热量:81.5Kw,功率:19.85Kw
	台
	1

	44
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、型号：W-950(34P)
3、参数：制冷量:95Kw,制热量:106.5Kw,功率:27.48Kw
	台
	1

	45
	多联体空调器室外机
	1、名称：全直流变频多联机外机
2、型号：W-1175(42P)
3、参数：制冷量:117.5Kw,制热量:132Kw,功率:35.44Kw
	台
	1

	46
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：N2-100
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1800m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.0Kw,功率:91W
	台
	1

	47
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：N2-71
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1140m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8.0Kw,功率:59W
	台
	3

	48
	四面出风型室内机
	1、名称：四面出风型室内机
2、型号：N2-56
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1020m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:47W
	台
	3

	49
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：N1-100
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1450m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.0Kw,静压:50Pa,功率:262W
	台
	10

	50
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：N1-71
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:850m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.0Kw,静压:30Pa,功率:45W
	台
	14

	51
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：N1-63
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1000m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,静压:30Pa,功率:105W
	台
	2

	52
	薄型风管室内机
	1、名称：薄型风管室内机
2、型号：N1-28
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5.0Kw,静压:15Pa,功率:35W
	台
	6

	53
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-1F-1
3、参数：制冷量:45Kw,制热量:50Kw,功率:12.99Kw
	台
	1

	54
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-2F-1
3、参数：制冷量:33.5Kw,制热量:37.5Kw,功率:8.68Kw
	台
	1

	55
	多联体空调器室外机
	1、名称：变制冷剂流量多联空调机
2、型号：KT-2F-2
3、参数：制冷量:90Kw,制热量:100Kw,功率:26.47Kw
	台
	1

	56
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：T90
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1500m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:190W
	台
	15

	57
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：T56
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:950m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:80W
	台
	2

	58
	室内机
	1、名称：室内机
2、型号：R90
3、安装形式：吊装
4、参数：风量:1390m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:230W
	台
	2



